Evaluation quantitative et qualitative des ressources en eau souterraine dans la Willaya de Sidi Bel Abbès

Aloui(Labiod).Zehour(1), Bencharab.Khalfa(2), and Bounakhla. Naima(3)

(1) Université Djillali Liabés de Sidi Bel Abbès

(2) Direction Hydraulique de la Willaya de de Sidi Bel Abbès

(3) ) Direction Hydraulique de la Willaya de de Sidi Bel Abbès

Aloui_zehour@univ-sba.dz

Abstract— À l’instar des wilayas du département de l’Ouest algérien, la wilaya de Sidi Bel Abbès souffre de pénurie d’eau. Dans cette région semi aride, où les écoulements sont caractérisés par une irrégularité saisonnière et interannuelle importante, les potentialités en eau sont faibles. Les ressources en eau souterraines et superficielles sont insuffisantes à satisfaire les besoins et ne répondent pas aux demandes croissantes de la population qu’elle soit urbaine ou rurale. La willaya de Sidi Bel Abbès n’a pu supporter le déficit en eau face aux aléas climatique récents, c’est dans cette optique que les organismes gestionnaires ont fait appel à des transferts d’eau des willayas limitrophes pour couvrir le manque enregistré ces dernières années. Le présent travail consiste à dresser un bilan hydrique à l’échelle de la willaya, et analyser la qualité de l’eau des sources d’approvisionnement.

Key-Words—Sidi Bel Abbès- Ressource en eau- bilan hydrique- eau non conventionnelle- qualité de l’eau.

INTRODUCTION

N

os ressources en eau subissent de nombreuses pressions. Il nous faut encore acquérir davantage d'informations fiables sur la qualité et la quantité d'eau disponible ainsi que sur la manière dont cette disponibilité varie dans le temps et d’un endroit à l’autre. Les activités humaines influent de bien des façons sur le cycle de l'eau, et leur impact doit être compris et quantifié afin de gérer les ressources en eau de manière responsable et durable4.

Il est devenu évident que les changements climatiques ont une incidence sur la disponibilité en eau. la pollution, les déviations de cours d'eau et les incertitudes quant à la quantité d'eau disponible menacent la croissance économique, l'environnement et la santé. Les nappes phréatiques sont souvent surexploitées et polluées. Des technologies plus récentes, telles que le dessalement et la réutilisation de l'eau, viennent aujourd’hui s’ajouter aux techniques traditionnelles – comme la collecte des eaux de pluie – pour augmenter l'approvisionnement en eau. Un soutien politique est nécessaire afin d’améliorer la collecte d'information qui, à son tour, pourra favoriser de meilleures décisions quant à la gestion et à l'utilisation de l'eau.

Présentation de la zone

La wilaya de Sidi Bel Abbès occupe une position centrale dans l’Oranie. Cette wilaya est limitrophe des wilayas de Ain T’émouchent et d’Oran au Nord, Tlemcen à l’Ouest, Mascara -Saïda à l’Est et El Bayadh - Naama au Sud. Elle s’étendant sur une superficie de 9. 392Km2, 15. La wilaya appartient à l’étage bioclimatique méditerranéen, semi-aride à influence continentale. D’une manière générale la wilaya se distingue par un climat humide et froid en hiver, sec et chaud en été, printemps et automne de courte durée. Le territoire de la wilaya est couvert à prés de 60 % par l’amont du bassin de la Macta, à 40 % par le Chott-Chergui, ainsi que par la proximité du Bassin de la Tafna, ce qui lui confère une position privilégiée pouvant bénéficier d’une part des ressources en eaux mobilisées. Les potentialités en eau souterraine sont de l’ordre de 30 à 35 hectomètres cubes par an, pour une mobilisation de l’ordre de 33, 26 hectomètres cube par an, destinées à l’alimentation en eau potable, 07 hectomètres cubes pour l’agriculture et 1,26 hectomètre cube par an pour l’industrie1. En matière de ressources souterraines, l’avantage de disposer d’un nombre important de nappes et d’aquifères, bien réparties spatialement, au niveau de la wilaya, a représenté un atout, mais dont les facilités d’accès, l’absence d’une gestion rigoureuse et d’une bonne connaissance et évaluation ont fini par fragiliser ce capital naturel stratégique. En raison des déficits pluviométriques enregistrés depuis plus d’une décennie et des conséquences sur les conditions de recharge des principales nappes de la wilaya, des dispositions ont été prises afin de moins solliciter ces aquifères et ce pour éviter de les déséquilibrer de manière irréversible. En effet, sous l’emprise d’une forte demande pour répondre à l’AEP des centres urbains déficitaires, puits et forages se sont multipliés dangereusement, au point ou presque toutes les nappes se sont trouvées à leurs limites d’exploitation3.

Les resources en eau

Les ressources mobilisées globalement pour le compte de la wilaya de Sidi Bel Abbès sont des ressources souterraines locales et des ressources superficielles en gros transférées des wilayas limitrophes de Tlemcen et de Mascara. La wilaya de Sidi Bel Abbès a rarement mobilisé plus de 5hm3/an de ressources superficielles, à partir du barrage de SARNO, malgré une capacité de 22hm3.C’est pourquoi elle a eu toujours recours à la mobilisation de ses ressources en eaux souterraines à partir de ses nappes. Les ressources en eau sont reparties comme suit : 62.000m3/j provenant des eaux souterraines (puits, forages et sources)(tableau 1), et 51.000 m3/j provenant des ressources superficielles(barrages, et dessalement des eaux de mer)(tableau 2)

Tableau (1) : les ressources en eau souterraines 1

Champ de captage	Débit mobilisé (m3/j)	Débit exploité (m3/j )
Chott Chergui	3.456	2.592
Sidi Ali Ben Youb	4.752	2.622
Autres (Forages, puits et sources	82.890	50.246
Total	62.000 m3/j soit 55% de la production totale

En raison des effets de la sécheresse qui a affecté la principale nappe de la wilaya (nappe de TENIRA) où un rabattement de plus de 60 mètres est enregistré , la ressource souterraine locale n’arrive plus à répondre aux besoins en eau devant cette situation, l’approche privilégiée depuis l’année 2000 s’est basée essentiellement sur le transfert de ressources superficielles à partir des barrages de BOUHANIFIA et de CHEURFA dans la wilaya de MASCARA et de SIDI ABDELLI dans la wilaya de TLEMCEN(tableau 2)

Tableau 2 : ressoures en eau superficielles1

Barrage	Localisation (wilaya)	Capacité (Hm3)	Volume prélevé(m3/j)
Sidi Abdelli	Tlemcen	106,61	48.000
Bouhanifia	Mascara	38,11	2.000
Cheurfa	Mascara	70,21	600
Sarno	Sidi bel abbes	21,25	400
Total	236,18	51.000 m3/j soit 45% de la production totale

On observe que la provenance de cette eau reste à peu prés équilibrée 55% pour la première (souterraine) contre 45% du volume totale pour la deuxième (superficielle)

Le bilan hydrique

Le bilan hydrique se traduit par une confrontation entre les différentes catégories de ressources et de demandes en eau, à l’échelle d’une unité spatiale et à différents horizons.

Les besoins en eau potable de la wilaya sont actuellement de l’ordre de 106.063 m3/j, avec un volume mobilisé de 113.000 m3/j pour une population de 635.361hab.

Fig.1 Situation de l’AEP de la willaya de Sidi Bel Abbès

Devant l’évolution de la demande générée par le développement urbanistique de la wilaya, le nécessaire équilibre « Ressources / Besoins » devient de plus en plus hypothétique surtout que les principaux aquifères de la wilaya sont actuellement sollicitées à leur niveau maximale durant la saison estivale.

Fig 2 : le bilan hydrique de la willaya de Sidi Bel Abbès

Par rapport à 2008 où la situation était relativement critique pour l’ensemble des communes de la wilaya(fig.2), une amélioration est enregistrée depuis en raison de l’accroissement de la ressource mobilisée, le niveau des barrages s’est élevé à 51.000 m3/j, et des actions multiformes de renforcement de la capacité de stockage et de rénovation des réseaux de distribution. Les besoins en eau pour l’activité industrielle sont estimés à plus de 7000 m3/j. Actuellement, l’offre n’est que 3.200 m3/j, soit à peine 35% des besoins, d’où le fonçage de puits, avec le prélèvement dans la nappe phréatique.

Fig 3: volume d’eau utilisé en industrie (%)

Concernant l’agriculture, avec 30.000 ha de potentiel irrigable seuls 7.150 ha sont irrigués, durant les deux dernières décennies, l’évolution des terres agricoles cédées à l’urbanisation était de 3,16% par contre le rythme d’accroissement de la population étant de 1,8% par an. La valorisation des terres agricoles se trouve à chaque fois confrontée à l’insuffisance des ressources en eau.

La qualité de l’eau

Les paramètres physico chimiques sont regroupés dans le tableau suivant, l’eau des sources utilisée dans la production de l’eau potable répond aux normes de l’OMS de 1998. La qualité des eaux pour chaque source d’approvisionnement est la suivante .

Ain Skhouna : eau bicarbonatée, magnésienne, de bonne qualité chimique ;

Ain Mekhreg : eau bicarbonatée, calcique, de bonne qualité chimique ;

F3 ″Tenira ″: eau bicarbonatée, magnésienne, de qualité chimique bonne à passable ;

Barrage sidi Abdeli : eau de bonne qualité chimique.

Tableau 3 : caractéristiques de la qualité de l’eau mobilisée2

Conclusion

L’utilisation irrationnelle de l’eau, aggravée par une sécheresse quasi permanente qui touche la région depuis plusieurs années provoque un déséquilibre entre l’offre et la demande d’eau ,de plus la capacité de stockage reste insuffisante ce qui engendre une surexploitation des eaux souterraines. La mobilisation des eaux est confrontée à une double problématique, caractérisée par une limitation indiscutable des ressources locales et un recours de plus en plus important aux ressources superficielles des wilayas limitrophes .Combler le lourd déficit et parvenir à satisfaire les besoins d’un développement équilibré et durable sur 2025, rend ainsi la wilaya dépendante d’une solidarité régionale en matière d’eau et donc d’une planification opérationnelle conséquente. Avec un ratio de disponibilité en eau de 200 m3 par habitant, ces ressources hydriques limitées sont confrontées à :

Une demande croissante en eau potable, conséquent à une démographie et une urbanisation grandissante.

Une demande croissante en eau industrielle, du fait du développement du tissu industriel

Une demande en eau agricole élevée, du fait des surfaces importantes à irriguer, mais aussi du fait de la croissance des cheptels.

Son développement est réellement dépendant d’une nouvelle stratégie de mobilisation des ressources en eaux devant intégrer aussi bien les potentialités locales que celles des bassins hydrographiques limitrophes et ce dans le cadre d’une planification régionale. D’abord en tirant les leçons des décennies passées, ensuite en engageant les actions incontournables de maitrise quantitative et qualitative urgente des ressources locales et de leurs utilisations les plus rationnelles et les plus économiques, y compris les ressources recyclables. D’autre part dotée d’un potentiel industriel des plus attractifs avec les importants complexes de l’industrie électronique, de machinisme agricole et d’une zone industrielle elle s’ingénie à rétablir la vocation agricole de cette zone. Par ailleurs, de par sa position, entre le nord et le sud, une vaste parité de la wilaya est désertique en étant également une région pastorale par excellence. Et ses ressources en eau sont quasi nulles, les programmes de forage ou d’adduction à partir de CHOTT CHERGUI et du barrage SARNO n’ont apparemment pas encore donné les résultats escomptés.

La réutilisation des eaux usées est une technique en plaine expansion, principalement associée à l’agriculture, la station d’épuration de sidi bel abbés a une capacité d’épurer 20000m3/jour, il sera très nécessaire de traiter ces eaux afin de les réutiliser dans l’agriculture, l’industrie, tourisme et pour réalimenter certaines nappes (reste à l’état expérimental).

References

DHW(2008). étude d’aménagement de l’oued Mekerra a l’intérieur de la ville de sidi bel abbès

DHW(2007) .étude d’un plan directeur des localités exposés aux risques d’inondation rapport R

Oufela o(2004) Contribution à la cartographie des zones vulnérables aux inondations : application de la méthonde inondabilité cas de la ville de Sidi Bel Abbès. Mémoire de Magister. Ecole Nationale Supérieure de l’Hydraulique.Blida(250pages)

Valiron F(2005) Gestion de l’eau, principe, moyen, structure. Presse de l’école Nationale des ponts et chaussées, France, 350p.